<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.2.2">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="0805">
<description>&lt;b&gt;Suppression Filter SMD0805&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip</description>
</package>
<package name="0603">
<description>&lt;b&gt;Ceramic Chip Capacitor KEMET 0603 reflow solder&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Metric Code Size 1608</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="L">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BLM21PG221" prefix="L">
<description>&lt;b&gt;BLM21PG 221&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
EMI Suppression Filter SMD0805 BLM21 220 Ohm</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="0805" package="0805">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="BLM18AG601" prefix="L">
<description>&lt;b&gt;BLM18AG 601&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
EMI Suppression Filter SMD0603 BLM18AG 600 Ohm
&lt;br&gt;Impedanz (100 MHz): 600 Ohm / ±25%
&lt;br&gt;Widerstand (DC) max.: 0,38 Ohm
&lt;br&gt;Nennstrom: 0,5 A</description>
<gates>
<gate name="G$1" symbol="L"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="0603">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="G$1" pin="2" pad="2"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
