<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="FRT5">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="FRT5-L2">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="K">
<pin name="2" direction="pas"/>
<pin name="1" direction="pas"/>
</symbol>
<symbol name="U">
<pin name="O" direction="pas"/>
<pin name="S" direction="pas"/>
<pin name="P" direction="pas"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="FRT5">
<gates>
<gate name="R" symbol="K"/>
<gate name="S1" symbol="U"/>
<gate name="S2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRT5">
<connects>
<connect gate="R" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="R" pin="2" pad="10"/>
<connect gate="S1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="S1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="S1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="S2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="S2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="S2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
<deviceset name="FRT5-L2">
<gates>
<gate name="KL1" symbol="K"/>
<gate name="KL2" symbol="K"/>
<gate name="SW1" symbol="U"/>
<gate name="SW2" symbol="U"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="FRT5-L2">
<connects>
<connect gate="KL1" pin="1" pad="1"/>
<connect gate="KL1" pin="2" pad="5"/>
<connect gate="KL2" pin="1" pad="10"/>
<connect gate="KL2" pin="2" pad="6"/>
<connect gate="SW1" pin="O" pad="2"/>
<connect gate="SW1" pin="P" pad="3"/>
<connect gate="SW1" pin="S" pad="4"/>
<connect gate="SW2" pin="O" pad="9"/>
<connect gate="SW2" pin="P" pad="8"/>
<connect gate="SW2" pin="S" pad="7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
