<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.7.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="BMP180">
</package>
<package name="ARDUINO_PRO_MINI_LITE">
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BMP180">
<pin name="VCC"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="SDA"/>
<pin name="SCL"/>
</symbol>
<symbol name="ARDUINO_PRO_MINI_LITE">
<pin name="2"/>
<pin name="*3"/>
<pin name="4"/>
<pin name="*5"/>
<pin name="*6"/>
<pin name="7"/>
<pin name="8"/>
<pin name="*9"/>
<pin name="*10"/>
<pin name="*11"/>
<pin name="12"/>
<pin name="13"/>
<pin name="A0"/>
<pin name="A1"/>
<pin name="A2"/>
<pin name="A3"/>
<pin name="GND"/>
<pin name="GND@2"/>
<pin name="RAW"/>
<pin name="RST"/>
<pin name="RST@2"/>
<pin name="RXI"/>
<pin name="TXO"/>
<pin name="VCC"/>
<pin name="A7"/>
<pin name="A6"/>
<pin name="A4"/>
<pin name="A5"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BMP180" prefix="IC">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BMP180"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BMP180">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="GND" pad="GND"/>
<connect gate="G$1" pin="SCL" pad="SCL"/>
<connect gate="G$1" pin="SDA" pad="SDA"/>
<connect gate="G$1" pin="VCC" pad="VCC"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
